**Popis produktu**

vonkajší senzor teploty a vlhkosti (433 MHz), dosah na otvorenom teréne: max. 60 m

možnosť zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl

3 voliteľné kanály

LCD displej

napájanie 2x1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie