**Popis produktu**

433,92 MHz vonkajší senzor teploty a vlhkosti

vzduchu, dosah max. 60 m

možnosť zavesiť alebo umiestniť na stôl

voliteľné 3 kanály

napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria,

nie je príslušenstvom

rozmery: 48 x 82 x 26 mm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v

členských štátoch Európskej únie.