**Popis produktu**

vonkajší senzor teploty a vlhkosti (433,92 Mhz), dosah na otvorenom teréne: max. 60 m

možnosť zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl

3 voliteľné kanály

LCD displej

napájanie 2 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)

rozmery: 60 x 96 x 26 (50) mm