**Popis produktu**

433,92 MHz vonkajší senzor teploty a vlhkosti vzduchu, max. 60 m dosah

možnosť zavesiť alebo umiestniť na stôl

voliteľné 3 kanály

ďalší návod na použitie nájdete v návode meteostanice!

toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.