**Popis produktu**

sklenená pokrievka, zabudované halogénové ohrievanie a cirkulácia vzduchu

jednoduchá kontrola stavu pečenia cez sklenenú pokrievku

pozoruhodná prevádzka

nastaviteľná teplota pečenia 150 °C – 260 °C

nastaviteľná doba pečenia od 1 min. do max. 60 min.

jednoduchá, bezpečná obsluha

môže sa používať výlučne na nehrdzavejúcej vnútornej nádobe elektrického tlakového hrnca

použiteľné nádoby: Ø 22 cm, Ø 24 cm

jednoduché čistenie

dĺžka napájacieho kábla: 100 cm