**Popis produktu**

výkon: 100 W

automatické a ručné vákuovanie

sacia sila max -0,8 bar

samostatná funkcia zvárania

dĺžka zvaru: max. 30 cm

šírka zvaru: 2 mm

príslušenstvo: mini rezačka na fóliu, vákuová trubica, 5 ks vreciek 20 x 30 cm

typy náhradných fólií: HGF2030, HGF2840, HGF28500

napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz

hmotnosť: 952 g