**Marketing szöveg**

A HJR 25-3 kábeldob különleges kialakításának köszönhetően nem szükséges a működtetett berendezés közelében használni, ezzel is védheti a készülékeit. A kábeldob 22 m gumi kábellel ellátott, aminek a végén lengő aljzat található. A külső kicsi felcsévélő dobon 3 m vezeték található, ami egyenes dugós.

Az IP 44 védelem által kültéren is biztonsággal használható. A túlmelegedés elleni védőkapcsoló további védelmet nyújt használat során. A termék masszív fém talppal és 22 m hosszú H05RR-FG1,5 mm2 gumi kábellel ellátott.

Feltekerve maximum 1000 W-ig, letekerve pedig 3500 W-ig terhelhető.

**Termékleírás**

Olyan esetekben ajánljuk, amikor szükséges az IP44-es kültéri, freccsenő víz elleni védelem, és a kábeldobot nem kívánjuk a működtetett berendezés közelében használni.

H05RR-F 3G1,5 mm2 kábel, IP44 kültéri kivitel

22 + 3 méter vezeték a nagy, ill. a kicsi felcsévélő dobon

egyenes dugó és lengő aljzat

visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez

250 V~ / max. 3000 W - letekerve / max. 1000 W - feltekerve