**Marketing szöveg**

A HJR 4-40 kábeldob strapabíró kialakításának köszönhetően hosszú távú megoldás lehet a ház körül és otthonában.

A termék masszív fém talppal és 40 m hosszú H05VV-F 3G1,0 mm2 kábellel ellátott, melynek a végén pipa alakú dugó található. Az IP 20 védelem és a túlmelegedés elleni védőkapcsoló további védelmet nyújt használat során.

A kábeldob 4 db 250 V-os védőérintkezős aljzattal ellátott.

Feltekerve maximum 900 W-ig, letekerve pedig 2300 W-ig terhelhető.

**Termékleírás**

használható feltekerve is: 250 V∼ / max. 1000 W - feltekerve

250 V∼ / max. 2300 W - letekerve

pipa alakú dugó, 4 védőérintkezős aljzat

visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez

fém talppal

H05VV-F 3G1,0 mm2 kábel, IP20 kivitel

40 m vezetékkel