**Descriere produs**

cu 40 m cablu electric

pe suport metalic

3 x 1,0 mm2

se poate folosi şi înfăşurat: 250 V~/max. 1000 W - înfăşurat 250 V~/max. 2300 W - desfăşurat

fişă tip pipă, 4 socluri cu protecţie

buton de reanclanşare a protecţiei termice declanşate