**Marketing szöveg**

A HJRM 10-25 Kültéri kábeldob strapabíró kialakításának köszönhetően hosszú távú megoldás lehet a ház körül és otthonában.

Az IP 44 védelem által kültéren is biztonsággal használható. A túlmelegedés elleni védőkapcsoló további védelmet nyújt használat során. A termék masszív fém talppal, fogantyúval és dobbal van ellátva, valamint 25 m hosszú H07RN-F 3G1,5 mm2 gumi kábellel szerelt.

A kábeldob 4 db 250 V-os aljzattal ellátott.

Feltekerve maximum 1000 W-ig, letekerve pedig 3000 W-ig terhelhető.

Válasszon strapabíró kábeldobot, amely hosszú éveken át hasznos segítsége lesz.

**Termékleírás**

fix, nem forgó aljzatokkal

túlmelegedés elleni védőkapcsolóval (HU, RO, SRB, SLO)

25 m H07RN-F 3G1,5 mm2

250 V~ / max. 13 A

Letakarva használni tilos! Az aljzatokat sorba csatlakoztatni tilos!

A túlmelegedés elleni védelem működésbe lépése után áramtalanítsa, majd a lehűlés utány nyomja be a visszaállító gombot!