**Popis produktu**

v prípade vstupu do okruhu pôsobenia vydáva zvukovú signalizáciu (pohybový senzor)

zvuková signalizácia ding-dong

dosah: 4-5 m

pomocou nástennej konzoly sa dá nastaviť do 120°

nastaviteľná hlasitosť, možnosť vypnutia

možnosť pripojenia na sieťový adaptér

napájanie: 4 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísluš.),

6V DC/300 mA adaptér (nie je prísluš.)