**Popis produktu**

tvar dómovej kamery

priebežne blikajúca LED kontrolka

rýchla a jednoduchá montáž

napájanie 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je príslušenstvom)