**Popis produktu**

možnosť zapustenia do spodnej časti reproboxu

prostredníctvom nej možno reprobox nasadiť na stojan typu HT 900

vhodná ku každému stojanu s priemerom tyče 35 mm

nosnosť: max. 40 kg