**Popis produktu**

max. 300 W

kmitočet skosenia: 120 Hz / 160 Hz

strmosť: 12 dB/oktáv

k subbasovým reproduktorom

Vhodná k 4 i 8 ohmovým reproduktorom !