**Popis produktu**

dosah: 30 m2

na vonkajšie a vnútorné použitie

ochrana voči striekajúcej vode, prevedenie IPX4

fialové UV-A svetlo

odstrániteľná zachytávacia miska

energeticky úsporná LED UV-A žiarivka: 1 x 4 W (PLU4WLED)

výmenu žiarivky môže vykonať odborný servis

napájanie: 220-240 V~ 50-60 Hz 4,5 W

dĺžka napájacieho kábla: 1,3 m

rozmery: ∅16 x 26 cm