**Popis produktu**

2 x 0,08 mm2

2C x (10 x 0,10 mm) / 2 x (28 x 0,12 mm)

vonkajší priemer: 2,8 x 5,6 mm

po žilách tienený, plochý, čierny

100 m / kotúč