**Marketing szöveg**

A KNV 04 Szerelhető konyhai elosztó rozsdamentes acél kivitelben készült, 4 db földelt aljzattal. A biztonságos használat érdekében gyermekvédelemmel ellátott. Maximum 3680 W-ig terhelhető. Praktikus kialakításának köszönhetően elhelyezheti vízszintesen vagy függőlegesen falra, sarokba, pultra, de akár felső szekrény alá is konyhájában. Rögzítheti öntapadós tépőzárral vagy csavarokkal.

(A csavarokat nem tartalmazza a csomag.) Az elosztó kizárólag 3x 1,5 mm2 vezetékkel szerelhető.

Vásároljon megbízható hálózati elosztót és oldja meg egyszerűen a konyhai elektromos eszközei tápellátását egy helyről.

**Termékleírás**

4 földelt aljzat gyermekvédelemmel ellátva

rozsdamentes acél

vízszintesen vagy függőlegesen falra, sarokba, pultra, felső szekrény alá

rögzíthető

rögzítés öntapadós tépőzárral

méret: 5,8 x 28,2 x 10,5 cm

250 V~ / 50 HZ / max. 16 A / max. 3680 W

Kizárólag 3 x 1,5 mm2 vezetékkel szerelhető!