**Popis produktu**

Vyrobené z ocele

Izolovaná rukoväť

Izolácia: do 1000 V [AC]

Dĺžka: 170 mm