**Popis produktu**

2,8 mm x 0,5 mm

materiál: pocínovaná

prierez kábla: 0,5 - 1 mm2