**Popis produktu**

rozmery obrazovky: 32”-55”

max. nosnosť 40 kg

nakloniteľná +/- 12°

zabudovaná vodováha, montážne prvky sú prísluš.

VESA 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400