**Popis produktu**

ovládanie dotykovými tlačidlami a diaľkovým ovládačom

zapínateľné ekologické ochladenie vzduchu odparovaním vody

príslušenstvom sú 2 chladiace vložky

zapínateľná funkcia ionizátora

3 stupne rýchlosti ventilátor

3 režimy ventilátora: normálny, prirodzený vietor, sleep režim

zapínateľné otáčanie lamiel

časovač vypnutia: 0,5-7,5 h

jednoduché premiestnenie pomocou koliesok, brzda

objem nádrže na vodu: 3 l

vymeniteľná odparovacia vložka (LHP 800i/T)

dĺžka kábla: 1,35 m

napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 80 W

rozmery: 33,5 x 23,5 x 80,5 cm

hmotnosť v prázdnom stave: 4,9 kg