**Popis produktu**

na vnútorné použitie

bez funkcie ohrievania

biely plastový kryt, sklenený predný panel

za-/vypínač

napájanie: 3 x 1,5 V (C) batéria, nie je príslušenstvom

dá sa prevádzkovať aj z adaptéra, nie je príslušenstvom (odporúčané: MW MA06/G+)