**Popis produktu**

nosnosť: max. 35 kg

materiál: oceľ

jednoduchá montáž

protišmykové silikónové vankúšiky

bočné zhŕňacie dosky

príslušenstvo: nástenné upevňovacie prvky

Používajte vždy vhodné hmoždinky a skrutky, pričom dbajte na druh materiálu a nosnosť steny! Pravidelne skontrolujte a zatiahnite skrutky!

Poškodený, prasknutý výrobok ďalej nepoužívajte!