**Popis produktu**

NA PREVÁDZKU KLASICKÝCH (4-16 Ohm) A 100 V (70-100-110-120 V) ZVUKOVÝCH SYSTÉMOV SÚČASNE

6 kanálový mixážny pult

zabudovaná multimediálna jednotka

bezdrôtové BT spojenie

počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača

FM rádio a uloženie staníc do pamäte

MP3/WMA prehrávanie z USB/SD zdroja

opakovanie skladby, prehrávanie v náhodnom poradí

grafická škála rádia, kontrolka prebudenia a zoznam prehrávania na LCD displeji

upozorňujúci zvukový signál stlačením tlačidla

automatická regulácia hlasitosti hudby počas hovoru

dvojitý regulátor hlasitosti s obmedzovaním úrovne

regulácia vysokých a nízkych tónov

výstup pre ďalší zosilňovač alebo prístroj na nahrávanie zvuku

vstupy: USB, SD, 2 x MIC (6,3 mm), 3 x L R (2 x RCA), FM ANT

výstupy: L R (2 x RCA, mono)

6 kanálový mixážny pult a 240 W zosilňovač

napájanie: 230 V~ / 50 Hz sieťový kábel