**Popis produktu**

2-pásmová, koaxiálna konštrukcia

∅30 mm kalotový reproduktor

hudobná zaťažiteľnosť: 100 W (2 x 50 W)

frekvenčný prenos: 75-20.000 Hz

citlivosť: 87 dB

ideálny do vlhkého, parného prostredia: infrasauna, plaváreň, kúpele, terasa, obytný príves, loď