**Popis produktu**

2-pásmová, koaxiálna konštrukcia

∅30 mm kalotový reproduktor

hudobná zaťažiteľnosť: 150 W (2 x 75 W)

frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz

citlivosť: 88 dB

ideálny do vlhkého, parného prostredia: infrasauna, plaváreň, kúpele, terasa, obytný príves, loď