**Popis produktu**

"veľký, podsvietený displej

všestranné merania, rozšírené meracie hranice

TRUE RMS: skutočne efektívne meranie pre akýkoľvek tvar signálu

test prerušenia V-A-Ohm-Hz-F-C-hFE-diódy

bezkontaktný detektor napätia so svetelným a zvukovým signálom

uloženie nameranej hodnoty

automatické vypnutie

hroty sondy možno pripevniť na zadnú stranu puzdra

zosilnené rohy, nárazuvzdorné ochranné puzdro

vylepšený, bezpečný držiak batérie

napájanie: 6LR61(9V) batéria, nie je príslušenstvom

príslušenstvo: meracie káble, sonda meranie teploty, adaptér merania tranzistorov, ochranné puzdro

súvisiaci produkt: batéria Maxell 6LR61, testovací kábel HOME MZ 4"