**Popis produktu**

plastový vonkajší kryt chladný na dotyk

stlačením tlačidla funkcie stop/ohrev/rozmrazovanie, s kontrolkami

elektrické prerušenie opekania

6 druhov načasovania

upraví chlieb do stredu

odstrániteľná tácka na omrvinky

protišmykové nožičky

držiak kábla

ochrana proti zaseknutiu chleba

výkon: 1850 - 2200 W