**Popis produktu**

profesionálny kovový ručný mikrofón

multifunkčný digitálny displej v rukoväti

zobrazenie frekvencie/kanála/stavu batérií

elektrický obvod pre digitálne potlačenie šumu

automatické párovanie

20 voliteľných kanálov pre nerušený príjem

∅6,3 mm výstup pre mikrofón na prijímacej jednotke

nabíjateľná prijímacia jednotka, ktorá sa dá zapojiť priamo do zosilňovača

dosah na otvorenom teréne: ~40 m

frekvenčné pásmo prevádzky: 550-565,2 MHz

mikrofón: ∅50/33 x 240 mm, 2 x AA (1,5 V) batéria, nie je príslušenstvom

prijímač: ~80 x 42 x 17 mm

prijímač so zabudovaným akumulátorom (500 mAh Li-Ion)

predpokladaný čas nabíjania/prevádzky: ~2,5 / 6 h

dá sa priebežne nabíjať aj pri priebežnom používaní

príslušenstvo: USB - microUSB nabíjací kábel ~1,0 m