**Popis produktu**

kovový ručný mikrofón a kovový prijímač

multifunkčný displej v rukoväti

zobrazenie frekvencie a stavu akumulátora

16 kanálov UHF na príjem bez rušenia

rýchle prepínanie, automatické párovanie

stabilné kanály, digitálny obvod na potlačenie šumu

6,3 mm výstupný konektor na prijímači

pripája sa priamo do zosilňovača, mixážneho pultu, aktívneho reproboxu

dosah v otvorenom teréne: 40 m

bezbatériová prevádzka

mikrofón aj prijímač možno nabíjať

mikrofón s vymeniteľným akumulátorom (je príslušenstvom)

prijímač so zabudovaným akumulátorom

predpokladaný čas nabíjania / prevádzky mikrofónu: 2h / 6h

príslušenstvo: nabíjací kábel USB-A/C, prevodník 6,5 mm/3,5 mm, farebný krúžok na označenie

mikrofón: 53/33 x 255 mm

prijímač: 30 x 93 x 30 mm

odporúčaná nabíjačka: SA 24USB, SA 50USB