**Popis produktu**

6-400 V jednosmerné aj striedavé napätie

10 LED kontroliek

jednoduché použitie

robustné teleso a kábel

s vypínačom na meranie do 24V

dĺžka kábla: 0,6 m

dĺžka prístroja: 220 mm