**Popis produktu**

H03VVH2-F 2 x 0,75 mm2

250 V~ / 50 Hz / max. 2 A / max. 460 W

2 m (1,5 m+0,5 m)

s 1-pólovým

spínačom