**Popis produktu**

H05RR-F 3x1,5 mm2 gumený kábel

IP44 pripojovacia vidlica

ochrana proti dotyku

250 V~ / 50 Hz / max. 16 A / max. 3680 W

5 m