**Popis produktu**

eloxovaný hliník leteckej kvality

vodotesná a odolná voči nárazom (IPX7)

Flex-Power™ technológia

SmartPowerControl (SPC)

signalizácia nízkeho nabitia

odstrániteľný držiak, nastaviteľný uhol sklonu

silný magnet na konci

750 mAh nabíjateľný akumulátor (je príslušenstvom):

režim priameho svetla:

turbo (500 lm): 30 sekundové intervaly / 142 m

vysoká svietivosť (250 lm): 3,5 h / 98 m

stredná svietivosť (25 lm): 8 h / 31 m

blikanie (250 lm): 2,5 h / 98 m

režim rozptýleného svetla:

turbo (400 lm): 30 sekundové intervaly / 16 m

vysoká svietivosť (200 lm): 3,5 h / 11 m

nízka svietivosť (20 lm): 8 h / 6 m

blikanie (200 lm): 2,5 h / 11 m

2 x AAA batéria (nie je príslušenstvom):

režim priameho svetla:

turbo (140 lm): 30 sekundové intervaly / 142 m

vysoká svietivosť (70 lm): 1 h / 98 m

stredná svietivosť (7 lm): 12 h / 31 m

blikanie (70 lm): 1 h / 98 m

rozmery (v zasunutom stave): 15,6 x 2 x 2 c