**Marketing szöveg**

Az NGD 01 Földelt dugvilla egyenes kábelvezetésű. Maximum 3680 W-ig terhelhető. A fekete színű dugvilla gumírozott anyagú, kül- és beltéren egyaránt használható.

A dugvillához nem tartozék a kábel.

**Termékleírás**

kül- és beltéren is használható

250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W