**Popis produktu**

možnosť pripevnenia na stolovú dosku

šošovka: ∅125 mm

zväčšenie: 3 dioptrie

kruhová žiarivka: ∅184 mm / T5 22 W

sklápací, ochranný kryt proti poškriabaniu lupy

1,7 m sieťový kábel

napájanie: 230 V ~/ 50 Hz / 22 W

možnosť použiť aj lupu s 5 dioptriami (NKL 5D), náhradná žiarivka (NKLF T5)

Energetický štítok výrobku v pomere 1:1 nájdete na webovej stránke v menu „Na stiahnutie“.