**Popis produktu**

podstavec s možnosťou umiestnenia na stôl

∅90 mm šošovka

zväčšenie: 3 dioptrie

malá šošovka: 12 dioptrií

kruhová žiarivka: ∅115 mm/12 W

sklopiteľný ochranný kryt zabraňujúci poškrabaniu

1,5 m sieťový kábel

napájanie: 230 V∼/50 Hz/12 W

možnosť dokúpiť náhradnú žiarivku (NKL 022F)

Energetický štítok výrobku v pomere 1:1 nájdete na webovej stránke v menu „Na stiahnutie“.