**Descriere produs**

conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2

senzor electrochimic

modul de testare a senzorului de CO

indicația de sfârșit de viață

sursa de alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, durată de viață preconizată de 10 ani

temperatura de funcționare: -10 °C până la +40 °C

umiditate admisibilă: 30 - 90 %

durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani

garanție: 10 ani

Adecvat pentru W2 MODULE și poate fi conectat în rețea cu alte detectoare de CO și/sau de fum echipate cu un astfel de modul. Dacă unul dintre produsele conectate în rețea se alarmează, toate celelalte se vor alarma.