**Popis produktu**

čierna

max. 4 A

2 x 0,75 mm2

na vnútorné použitie

výlučne k svietidlám

Montáž môže vykonať len odborník!

250 V~ / 50 Hz / max. 4 A / max. 920 W

H03VVH2-F, 2 x 0,75 mm2