**Popis produktu**

zásuvky s detskou ochranou

1 NPE 230 V~ / 50 Hz

250 V~ / max. 10 A, 3 x 1,0 mm², H05VV-F

1,5 m