**Popis produktu**

na náhradu starých diaľkových spínačov

na rozšírenie systému

batéria nie je potrebná

spoľahlivá prevádzka aj v chladnom počasí

vysoko odolný voči vode

možno s ním spárovať viacero prijímačov a viacero diaľkových ovládačov pre jeden prijímač (8)

dosah na otvorenom teréne: 120 m

prevádzková frekvencia: 433,92 MHz

rozmery: 50 x 82 x 22 mm

KOMPATIBILNÝ: DBK 1200AC, DBKS 1200AC, NVK SWITCH, NVK 3 SWITCH