**Popis produktu**

Vhodná pre bezpečné prevádzkovanie prístrojov umiestnených v exteriéru

Uzatvárací kryt pre každú zásuvku

Masívny kábel s plnou izoláciou

5 zásuviek vybavených detskou poistkou

Prevedenie pre používanie v exteriéru (IP44)

1,5 m H05RN-F 3G1.0 mm2 gumený kábel

250 V/ ~ 50 Hz / 10 A / 2300 W