**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

A földelt aljzatok külön-külön is vezérelhetők a SMART LIFE (WiFi) alkalmazáson keresztül: be-kikapcsolás, időzítés, visszaszámlálás, energia fogyasztás nyomonkövetése

2 db földelt aljzat gyermekvédelemmel (230 V~ 50 Hz)

Wi-Fi: 2,4 GHz 1T1R