**Popis produktu**

čistý, silný a dynamický zvuk, 600 / 200 W

2-pásmový aktívny bass-reflex reprobox

5 zabudovaných reproduktorov

4 x 2" širokopásmový neodymový reproduktor

8" basový reproduktor s veľkou zvukovou cievkou

stereo bezdrôtové pripojenie BT TWS

možno rozšíriť na vysoko výkonný stereo zvukový systém spárovaním dvoch rovnakých reproduktorov

je možné káblom zapojiť ľubovoľný počet reproboxov

digitálny zvukový procesor DSP

LED kontrolka preťaženia

vstupy: MIC1-2 XLR/6,3 mm, LINE1-2 XLR/6,3 mm, 3,5 mm/2xRCA/BT

výstup: LINE XLR

možno zostaviť do 3 rôznych výšok

zaberá málo miesta, stabilná konštrukcia

jednoduché prenášanie, kompaktné riešenie

príslušenstvo: dva predĺženia stojana, napájací kábel

basový reproduktor / satelit: 290 x 450 x 380 mm / 78 x 480 x 74 mm

max. výška: 1860 mm