**Popis produktu**

pasívny infračervený (PIR) senzor

IP44 na vonkajšie použitie

uhol dosahu: 180°

dosah: 12 m

nastaviteľný čas fung.: 10 s - 7 min

nastaviteľná citlivosť svetla: 3 - 2000 LUX

funguje aj v tme, aj v svetle

možnosť otáčania vo vertikálnej polohe

napájanie: 230 V~ / 0,45 W (0,1 W)

nastaviteľný výkon: 230 V~/1200 W

rozmery: 85 x 85 x 90 mm