**Termékleírás**

Hogyan teheti hatékonyabbá a címkézést és vonalkódnyomtatást vállalkozása számára? A hatékony és gyors címkézés elengedhetetlen, ha nagy mennyiségű csomagot, terméket vagy dokumentumot kell kezelnie. A Brother QL-800 etikett- és címkenyomtató egy ideális megoldás irodai, kereskedelmi vagy logisztikai környezetben, ahol a megbízható és professzionális címkenyomtatás kulcsfontosságú.

Gyors és precíz nyomtatás – optimalizálja folyamatait

A Brother QL-800 kiemelkedően gyors nyomtatási sebességgel rendelkezik, akár 93 etikett percenként, ami megfelel 148 mm/mp-nek. Ez jelentősen felgyorsítja a munkafolyamatokat, legyen szó akár termékcímkézésről, borítékok előkészítéséről vagy vonalkódok nyomtatásáról. A nyomtató felbontása 300 x 600 dpi, így minden címke éles, jól olvasható és professzionális megjelenést biztosít, függetlenül attól, hogy szöveget, vonalkódot vagy logót nyomtat.

Két színű nyomtatás a még látványosabb címkékért

A Brother QL-800 egyedülálló funkciója a kétszínű nyomtatás, amely lehetővé teszi, hogy a címkék ne csak fekete, hanem piros színben is készüljenek. Ez különösen hasznos lehet figyelemfelkeltő elemek, akciók vagy fontos információk kiemelésére a címkén. A két színű nyomtatási sebesség eléri a 24 mm/mp-et, így a szín használata sem lassítja jelentősen a munkát.

Rugalmasság a címke méretében és típusában

A nyomtató 62 mm-es maximális szalagszélességgel rendelkezik, és akár 1 méter hosszú címkék is nyomtathatók vele. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen címkézési igényt kielégítsen, legyen szó kis méretű termékcímkékről vagy hosszabb, részletes információkat tartalmazó etikettekről. A 58 mm-es maximális nyomtatási szélesség biztosítja, hogy a címkék mérete mindig pontosan igazodjon az elvárásokhoz.

Automata vágás a pontos eredményekért

A Brother QL-800 beépített automata vágó szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a címkék precíz és gyors levágását. A vágószerkezet tartós, és nem igényel cserét, így a felhasználó számára nem okoz fennakadást vagy extra karbantartást a nyomtatási folyamat.

Professzionális vonalkódnyomtatás és PC-integráció

A Brother QL-800 támogatja a különféle vonalkódok nyomtatását közvetlenül a PC szoftveren keresztül, ami ideálissá teszi logisztikai és raktári alkalmazásokhoz. Támogatott vonalkódtípusok közé tartozik a QR kód, a PDF417, az EANés számos más szabványos vonalkódformátum. A nyomtató USB 2.0 csatlakozással egyszerűen integrálható számítógépes rendszerekbe, így könnyedén használható a vállalkozás meglévő szoftvereivel.

Kompakt méret és egyszerű használat

A Brother QL-800 kompakt kialakítása (125,3 x 213 x 142 mm) és mindössze 1,15 kg-os súlya lehetővé teszi, hogy bármilyen irodai környezetben elférjen, anélkül, hogy túl sok helyet foglalna. A készülék mellé jár a teljes telepítési csomag, beleértve a DK11201 etiketteket (100 db) és a DK22251 szalagot (5 m), valamint a tápkábelt és a szoftver CD-t, így azonnal munkára fogható.

Miért érdemes a Brother QL-800 címkenyomtatót választani?

A Brother QL-800 címkenyomtató gyorsasága, pontossága és két színű nyomtatási lehetősége révén ideális választás mindazok számára, akik megbízható és sokoldalú nyomtatót keresnek a címkézési feladatokhoz. Legyen szó csomagolásról, iratrendszerezésről vagy vonalkódok nyomtatásáról, ez a készülék minden igényt kielégít.

Nyomtatási eljárás: közvetlen hő (Direct Thermal)

Maximális szalagszélesség: 62 mm

Maximális nyomatszélesség: 58 mm

Maximális nyomathossz: 1 méter

Nyomtatási sebesség: 148 mm/mp (93 etikett/perc), 2 színnel: 24 mm/mp

Felbontás: 300×600 dpi

Automata vágó szerkezet: tartós, felhasználó által nem cserélhető

Dátum/idő funkció: csak a PC szoftverben

Vonalkódnyomtatás: csak a PC szoftverből

Típusai: CODE39, CODE128, EAN-128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2, ISBN-5, POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar, PDF417, QR Code, Data Matrix, MaxiCode

Sablonmemória és sablonok száma: nincs, nulla

Nyomtatási üzemmódok: Raster mód

Méretek (Szé × Mé × Ma): 125,3 × 213 × 142 mm

Nettó súly: 1,15 kg

Interfész: USB 2.0 mini-B

íTartozékok: DK11201 (100 db), DK22251 (5 m), tápkábel, USB kábel, szoftver CD

Mobil nyomtatás USB-n keresztül On-the-Go kábel (USB adapter AF-Micro BM 15cm)