**Popis produktu**

impedancia: 50 Ohm

5,0 mm čierna PVC izolácia

0,12 mm x 96 medené opletenie

2,95 mm PE izolácia

0,18 mm x 19 medené vnútorné lanko

100 m / kotúč