**Popis produktu**

2-pásmové AM-FM rádio

LED kontrolka presného naladenia

zvýraznený ladiaci gombík

vysokocitlivý príjem

konektor pre slúchadlá: ∅3,5 mm

remienok na zápästie

napájanie: 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je príslušenstvom)

rozmery: 120 x 68 x 30 mm