**Popis produktu**

Umožňuje súčasné napájanie štyroch prístrojov

LED kontrolka, 70 cm kábel

Možno pripevniť obojstrannou samolepkou

Vstupné napätie: 12 V DC

Napätie na výstupe: 3 x 12 V DC / max. 5 A

Napätie na USB výstupe: 5 V / max. 500 mA