**Popis produktu**

12 V - 10 Amax. / USB 5 V - 2,4 Amax. / ~3,6 m / AWG18-2x0,82 mm2 / ∅6 mm

2in1: 12 V predlžovačka a USB rýchlonabíjačka

pre nabíjanie telefónov vzadu sediacich pasažierov alebo pre napájanie chladiaceho boxu v kufri vozidla

priskrutkovateľný držiak pre pripojovaciu zásuvku, rýchle uvoľnenie

modrá LED kontrolka, gumový ochranný kryt proti prachu

poistka vo vidlici (F15A / ∅6 x 30 mm)